SYD 系列皮带传动离心风机

SYD系列风机产品说明

SYD 系列离心式空调风机

叶轮直径200mm至1000mm
适用于各类柜式中央空调及净化、通风系统。

浙江莱恩克风机有限公司对SYD系列离心风机进行了AMCA认证，

并取得了印章。

SYD系列离心式空调风机 SYD系列离心式空调风机采用国际同类产品先进技术自行开发生产,通过了AMCA国际认证并取得AMCA印章。该样本中列出的15种规格风机,流量范围从1500m3/h-100000m3/h。SYD系列风机采用前向多翼叶轮,具有通用性强、效率高、耗能少等特点。是各类中央空调机组及其它暧通空调、净化、通风等设备理想的配套产品。

产 品 命 名 方 式

SYD系列风机型号命名方式由风机系列代号、叶轮名义直径、结构型式组成。

SYD | 前向多翼离心风机系列代号
280 | 叶轮名义直径（mm)
L | L为基本型
R R2 | R为基本型 R2为基本型双联风机
K K2 | K为加强型 K2为加强型双联风机

产品型式

- 旋向
  SYD系列风机可分为左旋（LG）和右旋（RD）二种旋转方式（如下图1），从风机皮带轮一端正视，叶轮顺时针旋转的称右旋转风机、逆时针旋转的称为左旋风机。
  （图1）
- 出风口方向
  SYD系列风机可按图1所示制成0度、90度、180度、三种出风方向。
- 结构形式
  SYD系列风机可按图2所示制成L型、R型、K型、R2型、K2型几种形式，L、R型为基本型，K型为用大功率的加强型。 （图2）

产品结构

SYD系列风机主要由机壳、叶轮、框架、轴承、轴、出风口法兰（常规配置不带法兰）构成。

- 机壳
  机壳采用热镀锌钢板制造，侧板具有符合空气动力的外形，进风口整体冲压成型，蜗板用点焊或咬口的方式与侧板连成成一体。
- 叶轮
  叶轮采用优质热镀锌钢板制成，叶片设计成符合空气动力的特定形状，使得效率最高，噪声最低。叶片用铆爪因定在中盘板及端圈上，在最大功率连续运转时，叶轮将具备足够 的刚度。对于710以上的大直径叶轮，用特殊的可调拉杆固定，使其刚度最大并可防止偶然变形。叶轮按高于国家标准的内控动平衡精度等级全检合格。
- 框架
  R型风机框架是用热镀锌钢板制成，框架各部件的剪切，折弯均采用模具完成，TOX或点焊连接保证了所需的尺寸精度和应有的刚度。K型风机框架由角钢和扁钢焊接制成,表面喷塑,以保证足够的刚度和强度。
- 轴承
  SYD系列风机均采用优质滚珠轴承，并根据噪 声最低来选择，该轴承没有加润滑油的孔，预先加润滑油并自动对中。R型风机轴承安装在轴承支架上,并设有防振圈, K型风机则采用带座向心球轴承。
- 轴
  风机轴是用40Cr或45#钢经粗加工、调质处理及磨削精加工制成，轴径尺寸公差及形位公差亦严格控制，每根轴均经过涂覆，防锈处理。
- 出风口法兰
  法兰采用热镀锌钢板制造，法兰与壳体的连接采用TOX免焊工艺或螺栓连接，外观精美，并具有足够的刚度与强度。 法兰口形式参照图3

SYD 系列风机产品说明

1) 在安装前应对风机各部件进行检查，对叶轮、轴和轴承等主要部件应重点细致检查，若有损伤应修复后再安装使用。
2) 检查机壳和其它壳体内部，不应有遗留的工具和杂物。
3) 风机安装后用手或杠杆拨动叶轮，检查是否有过紧或碰撞现象，确认无这些现象时方可进行试转。
4) 风机配用电机功率是指在特定工况下，风机内功率加上机械损失与电机容量安全系数而言，并非出风口全敞开时所需的功率，因此为防止电机超功率运转而烧毁，严禁风机出风口及进风口不接管路或未加外界任何阻力进行空运转。
5) 风管与风机出风口之间应采用软连接，接头不得拉得过紧。
6) 风机正式运转前，需检查电机的转向是否符合风机转向的要求。
7) 订货时须注明风机型号、转速、风量、风压、出风口方向和旋转方向以及电机型号规格。
8) 若需配套皮带、皮带轮、电机、安装底座等配件或其它特殊要求可在订货时提出。
9) 风机在无较大腐蚀性气体、不含酸（碱）性和尘粒物质〈150mg/m3的气体、温度小于85℃大于－20℃的气体环境下使用，风机在运输装卸过程中应小心轻放，防止碰撞挤压。

- 图3

  TYPE | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000
  A | 256 | 288 | 322 | 361 | 404 | 453 | 507 | 569 | 638 | 715 | 801 | 898 | 1007 | 1130 | 1267
  B | 296 | 328 | 362 | 417 | 460 | 509 | 563 | 625 | 694 | 771 | 857 | 954 | 1063 | 1186 | 1323
  C | 138 | 154 | 171 | 195.5 | 217 | 241.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
  D |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 250 | 300 | 350
  E |  | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700
  F |  |  |  | - | - | - | 168.5 | 199.5 | 209 | 247.5 | 265.5 | 264 | 268.5 | 280 | 298.5