SYD 系列皮带传动离心风机

SYT系列风机产品说明
| SYT 系列皮带传动离心风机 叶轮直径7英寸至18英寸 风量可达40000m3/h 适用于各类柜式中央空调及净化、通风系统。
SYT系列离心式空调风机 SYT系列离心风机流量从1000m3/h-40000m3/h,具有结构紧凑、效率高、噪声低等特点,是各类柜式中央空调机组、管道式机组及其它暧通、空调、净化、通风设备理想的配套新产品。

产 品 命 名 方 式

SYT系列风机命名方式由风机系列代号、叶轮名义直径、叶轮名义宽度,结构形式组成。

SYT | SYT系列风机系列代号
7-7 | 叶轮名义直径和叶轮名义长度（inch)
L L2 | L为支板型 L2为支板型双联风机
R R2 | R为镀锌框架型 R2为镀锌框架型双联风机
LK RK | 在Ｌ型Ｒ型基础上轴加粗

产品型式

- 旋向
  SYT系列风机可分为左旋（LG）和右旋（RD）两种旋转方式（如下图），从风机皮带轮一端正视，叶轮顺时针旋转的称右旋转风机、逆时针旋转的称为左旋风机。

- 出风口方向
  SYT系列风机可按图1所示制成0度、90度、180度、三种出风方向。 （图1）

- 结构形式
  SYT系列风机可按图2所示制成L型、R型、K型、L2型、R2型几种形式，L型为带支板型、R型为带镀锌框架型、L2为带支板双联风机、R2为带镀锌框架双联风机。
- 注: SYT7-7L2(R2)至SYT12-9L2（R2） 系列风机为双出轴，在SYT12-12L2（R2）至SYT18-18L2（R2）系列风机为单出轴风机，在订货时须注明出轴方向。图２双风机为左旋风机(左出轴)．

（图2）

产品结构

SYT系列风机主要由机壳、叶轮、框架、轴承、轴构成。

- 机壳
  机壳采用热镀锌钢板制造，侧板具有符合空气动力外形，进风口整体冲压成型，蜗板采用点焊的方式与侧板连成成一体。 机壳侧板上预设了一系列的孔，以便按用户要求的出风口方向进行安装．
- 叶轮
  叶轮采用优质热镀锌钢板制成,叶片设计成符合空气动力的特定形状,使得效率最高、噪声最低。叶片用铆爪固定在中盘及端圈上，在最大功率连续运转时，叶轮将具备足够的刚度。叶轮出厂前按高于国家标准的内控动平衡等级全检合格。
- 框架
  L型系列风机支板采用用优质热镀锌钢板制成，支板安装方向可根据用户的不同需求进行安装. Ｒ型风机框架采用热镀锌钢板剪切、折弯制成，ＴＯＸ免焊连接或点焊连接保证了所需的尺寸精度和应有的刚度．
- 轴承
  SYT系列风机均采用优质滚珠轴承，并根据噪声最低来选择，该轴承预先加润滑油并自动对中。轴承安装在轴承支架上,并设有防振 垫圈。
- 轴
  风机轴是用40Cr或45#钢经粗加工、调质处理及磨削精加工制成，严格控制轴径尺寸公差及形位公差，每根轴均经过涂覆，防锈处理。

SYT 系列风机产品说明

1) 在安装前应对风机各部件进行检查，对叶轮、轴和轴承等主要部件应重点细致检查，若有损伤应修复后再安装使用。
2) 风机安装后应检查机壳内是否有遗留的工具、杂物等。
3) 风机安装后用手或杠杆拨动叶轮，检查是否有过紧或碰撞现象，确认无这些现象时方可进行试转。
4) 风机配用电机功率是指在特定工况下，风机内功率加上机械损失与电机容量安全系数而言，并非出风口全敞开时所需的功率，因此为防止电机超功率运转而烧毁，严禁风机出风口及进风口不接管路或未加外界任何阻力进行空运转。
5) 风管与风机出风口之间应采用软连接，接头不得拉得过紧。
6) 风机正式运转前，需检查电机的转向是否符合风机转向的要求。
7) 订货时须注明风机型号、转速、风量、风压、出风口方向和旋转方向以及电机型号规格。
8) 若需配套皮带、皮带轮、电机、安装底座等配件或其它特殊要求可在订货时提出。
9) 风机在无较大腐蚀性气体、不含酸（碱）性和尘粒物质〈150mg/m3的气体、温度小于85℃大于－20℃的气体环境下使用，风机在运输装卸过程中应小心轻放，防止碰撞挤压。