SYD 系列皮带传动离心风机

SYQ系列风机产品说明

SYQ 系列皮带传动离心风机

叶轮直径200mm至1000mm
适用于各类柜式中央空调及净化、通风系统。

浙江莱恩克风机有限公司对SYQ系列离心风机进行了AMCA认证，

并取得了印章。

SYQ系列后向离心风心式空调风机 采用国际同类产品先进技术自行开发，通过了AMCA国际认证并取得AMCA印章。SYQ系列风机从200-1000的15种规格风机，流量范围从1000m3/h-100000m3/h,全压从200Pa-3000Pa。SYQ系列风机采用直板式叶轮，具有效率高、耗能少、通用性强，安全性好等特点。广泛应用于各类中央空调机组及其它暧通空调、净化、通风机等空调系统。

产 品 命 名 方 式

SYQ系列风机命名方式由风机系列代号、叶轮名义直径、结构型式组成。

SYQ | 后向单板型离心风机系列代号
500 | 叶轮名义直径（mm)
L | 基本型
R R2 | R为基本型 R2为基本型双联风机
K K2 | K为加强型 K2为加强型双联风机
Z | Z为超重型

产品型式

- 旋向
  SYQ系列风机可分为左旋（LG）和右旋（RD）二种旋转方式（如下图），从风机皮带轮一端正视，叶轮顺时针旋转的称右旋转风机、逆时针旋转的称为左旋风机。皮带轮可左右调向，因此不受左右方向的限制。
  （图1）
- 出风口方向
  SYQ系列风机可按图1所示制成0度、90度、180度、三种出风方向。
- 结构形式
  SYQ系列风机可按图2所示制成Ｌ型、R型、K型、Z型、R2型、K2型几种形式，Ｌ、R型为基本型，K型为用大功率的加强型，Z型用于重载荷的超重型。
  （图2）

产品结构

SYQ系列风机主要由机壳、叶轮、框架、轴承、轴、出风口法兰（常规配置不带法兰）构成。

- 机壳
  机壳采用热镀锌钢板制造，侧板具有符合空气动力外形，进风口整体冲压成型，蜗壳板用点焊或咬口的方式与侧板连成成一体。
- 叶轮
  叶轮采用优质冷轧钢板制成，叶片设计成符合空气动力的特定形状，按三元流理论设计的单板型叶片焊接在经数控机床加工的中盘和端圈上，整体喷塑。叶轮按高于国家标准的内控动平衡精度等级全检合格。
- 框架
- 280R以下型号风机框架是用热镀锌钢板制成，框架各部件的剪切，折弯均采用模具完成，TOX连接或点焊连接保证了所需的尺寸精度和应有的刚度。280型号以上型号风机R型，K型 和Z型风机框架由角钢和扁钢焊接制成,表面喷塑,以保证足够的刚度和强度。
- 轴承
  SYQ系列风机均采用优质轴承，并根据噪声最低来选择，该轴承设有加润滑油的孔，已预先加润滑油并自动对中。280以上R型风机采用带座向心球轴承，K型、Z型风机采用重载荷轴承。
- 轴
  风机轴是用40Cr或45#钢经粗加工、调质处理及磨削精加工制成，严格控制轴径尺寸公差及形位公差，每根轴均经过涂覆，防锈处理。
- 出风口法兰
  法兰采用热镀锌钢板制造，法兰与壳体的连接采用TOX免焊工艺或螺栓连接，外观精美，并具有足够的刚度与强度。 法兰口形式参照图3
- SYQ 系列风机产品说明

  1) 在安装前应对风机各部件进行检查，对叶轮、轴和轴承等主要部件应重点细致检查，若有损伤应修复后再安装使用。
  2) 检查机壳和其它壳体内部，不应有遗留的工具和杂物。
  3) 风机安装后用手或杠杆拨动叶轮，检查是否有过紧或碰撞现象，确认无这些现象时方可进行试转。
  4) 风机配用电机功率是指在特定工况下，风机内功率加上机械损失与电机容量安全系数而言，并非出风口全敞开时所需的功率，因此为防止电机超功率运转而烧毁，严禁风机出风口及进风口不接管路或未加外界任何阻力进行空运转。
  5) 风管与风机出风口之间应采用软连接，接头不得拉得过紧。
  6) 风机正式运转前，需检查电机的转向是否符合风机转向的要求。
  7) 订货时须注明风机型号、转速、风量、风压、出风口方向和旋转方向以及电机型号规格。
  8) 若需配套皮带、皮带轮、电机、安装底座等配件或其它特殊要求可在订货时提出。
  9) 风机在无较大腐蚀性气体、不含酸（碱）性和尘粒物质〈150mg/m3的气体、温度小于85℃大于－20℃的气体环境下使用，风机在运输装卸过程中应小心轻放，防止碰撞挤压。

图3

TYPE | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000
A | 256 | 288 | 322 | 361 | 404 | 453 | 507 | 569 | 638 | 715 | 801 | 898 | 1007 | 1130 | 1267
B | 296 | 328 | 362 | 417 | 460 | 509 | 563 | 625 | 694 | 771 | 857 | 954 | 1063 | 1186 | 1323
C | 138 | 154 | 171 | 195.5 | 217 | 241.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 250 | 300 | 350
E |  | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700
F |  |  |  | - | - | - | 168.5 | 199.5 | 209 | 247.5 | 265.5 | 264 | 268.5 | 280 | 298.5