SYD 系列皮带传动离心风机

SYZ系列风机产品说明
| SYZ 系列离心式空调风机 叶轮直径7英寸至12英寸 适用于各类变风量空调器、管道式空调机组、VAV系统及其它暧通空调、净化设备理想的配套产品。
SYZ系列离心式空调风机 SYZ系列离心风机 额定流量从700m3/h-4400m3/h,采用单相电机直联传动，具有效率高、噪声低、调速方便、结构紧凑等特点,是变风量空调器、管道式空调机组、VAV系统及其它暧通空调、净化设备理想的配套产品。

产 品 命 名 方 式

SYZ系列风机命名方式由风机系列代号、叶轮名义直径、叶轮名义宽度,配用电机功率及电机极数等组成。

SYZ | SYZ系列风机系列
7-7 | 叶轮名义直径和叶轮名义长度（inch)
I | 改型标记
90-6 | 电机功率（W）和电机极数

产品型式

- 旋向
  SYZ系列风机可分为左旋（LG）和右旋（RD）二种旋转方式，从风机 轴套一端正视，叶轮顺时针旋转的称右旋转风机、逆时针旋转的称为左旋风机。下面左边的图片为左旋风机,右边的图片为右旋风机。

- 出风口方向
  SYT系列风机可按用户要求制成0度、90度、180度、270度、四种出风方向，具体详见样本。

产品结构

SYZ系列风机主要由机壳、叶轮、支板、电机四部分组成。

- 机壳
  机壳采用热镀锌钢板制成，侧板具有符合空气动力外形。蜗板用点焊的方式与侧板连成成一体。 在机壳侧板上预设了一系列的孔，以便按用户要求的出风口方向进行安装。

- 叶轮
  叶轮采用优质热镀锌钢板制成,叶片设计成符合空气动力的特定形状,使得效率最高、噪声最低。叶片用铆爪固定在中盘及端圈上，在最大功率连续运转时，叶轮将具备足够的刚度。叶轮出厂前按高于国家标准的内控动平衡等级全检合格。

- 电机 SYZ系列风机标准配用单相220V，50HZ三速电机，该电机具有调速灵活，安装方便的特点。

- 支板 SYZ系列风机支板采用用优质热镀锌钢板制成，支板安装方向可根据用户的不同需求进行安装。

SYZ 系列风机产品说明
1.风机配用电机功率是指在特定工况下,内功率加上电机容量安全系数而言,并非出风口全开时所需的功率,因此为防止电机超功率运转而烧毁,严禁风机未加外界任何阻力进行空运转。

2.风机在无酸碱等腐蚀性气体,尘粒物质小于150mg/m3的气体及温度小于40℃大于-10℃的环境下使用,风机在运输装卸过程中应小心轻放,防止碰撞挤压。

3.风机安装前应用于手或杠杆拨动叶轮,检查是否有过紧或碰撞现象,确认没有这些现象时方可进行试转。

4.风管与风机进风口,出风口之间连接时尽量采用软连接,接头不得拉得过紧。

5.风机安装后应检查机壳内是否遗留的工具,杂物等。

6.风机正式运转前，需进行试运转并检查电机的转向是否符合风机转向的要求。

7.订货时须注明风机型号,风量,风压,出风口方向,旋转方向以及电机型号等。