选型返回结果说明



直联风机选型
     pDataStr
         0-风机系列名称
         1-风机型号名称
         2-配用电机型号
         3-分类名称
         8-前台的系列名称
         9-完整型号名称
     pDataDouble
         0-重量(Kg)
         1-额定电流(A)
         
         4-电流
         5-噪声
         6-电机功率
         7-转速

         8-电压
         9-频率
         10-额定转速
         11-极数
         
         12-实际风量点
         2-实际全压
         3-实际静压   
         13-用户选择的风量点       
         14-用户选择的全压
         15-用户选择的静压      
         16-输入风量
         17-输入全压
         18-输入静压 
         19-风速(A)         

风机选型时
   pDataStr
     0-系列名称(真实的)
     1-子系列名称(真实的)
     2-型号名称(真实的)
     3-分类名称(真实的)
     8-前台的系列名称
     9-完整型号名称
   pDataDouble
     0-风机转速
     1-全压内效率
     2-静压内效率
     3-内功率
     4-噪声
     5-叶轮轮缘速度
     6-出口速度
     7-sdBA

     8-全压
     9-静压
     39-动压
     10-计算出电机功率
     47-匹配的电机功率  ***

     11~18 8倍频数据 声功率级
     19-总声功率级

       20~27 8倍频数据 A声功率级
     28-总A声功率级

     29~36 8倍频数据 A声声压级
     37-总A声压级
     38- 极数
     40- 空气最高温度
     41- 空气最低温度
     42- 风机重量
     43- 轴承极限载荷
     44- 极限吸收功率
     45- 风机最高转速R/MIN

     46- 标准转速下的风量值
     [50] 标准单位下的风量
     [51] 1-单风机 2-双风机

     [52] 电压 0-380 1-220

皮带选型时
   pDataStr
     0-电机型号
     1-基座号
     2-皮带类型
    pDataDouble
     0-极数
     1-电机功率
     2-电机转速
     3-转速比
     4-皮带类型
     5-电机轮径
     6-风机轮径
     7-最小中心距
     8-最大中心距
     9-皮带根数
     10-皮带长度
     11-实际风机转速
     12-风机转速差
     13-皮带运动速度

     14-实际风量
     15-实际全压
     16-实际静压
     17-实际动压
     18-实际内功率
     19-实际噪声

     20~27 8倍频数据 声功率级
     28-总声功率级

     29~36 8倍频数据 A声功率级
     37-总A声功率级

     38~45 8倍频数据 A声声压级
     46-总A声压级

     47- 电机锥套号
     48- 风机锥套号
     49- 标准皮带长
     50- 标准中心距

     51- 匹配风量点的实际电机功率
     52- 风机轴径
     53- 电机轴径
     54- 电机频率

     55-  角速度
     56-  最大扭矩n.m
     57-  皮带轮动载荷
     58-  外加载荷
     59-  L10 轴承寿命（小时）
     60-  L50 轴承寿命（小时）

//     61-  电机纵向高度 (用于确定底座信息)
     62-  用户中心距
      [90] 外形尺寸 l
      [91] 外形尺寸 w
      [92] 外形尺寸 h

轴流风机选型
     DataStr
       0-风机系列
       1-叶轮直径
       2-叶片数
       3-极数
       4-角度
       5-外形尺寸类型 LH1,LH2,SH    
       6-分类名称            
       8-前台的系列名称       
       9-全名
     DataDouble
       0-风机重量(Kg)
       1-额定电流(A)
       2-实际全压
       3-实际静压
       4-电流   --------------------------废弃
       5-噪声   --------------------------废弃(使用八倍频显示)
//       6-电机功率
       7-转速
       8-电压
       9-频率
       10-额定转速
       11-实际风量
//       12-理论电机功率
//       13-匹配电机功率
       14-极数
       15-用户二次选择风量
       16-用户二次选择风压(全压)
       17-用户二次选择轴功率
//       18-用户二次选择理论电机功率
//       19-用户二次选择匹配电机功率
       20-用户二次选择电机容量安全系数
       21-用户二次选择风压(静压)
       22-用户二次选择电流

       23-全压内效率
       58-静压内效率

       30~37 8倍频数据 声功率级
       38-总声功率级

       39~46 8倍频数据 A声功率级
       47-总A声功率级

       48~55 8倍频数据 A声声压级
       56-总A声压级

       57-用户二次选择风压(动压)

//       59-电机重量
       60-出口风速

//       62-推荐风机功率 (同19)
       63-推荐电机功率



      68-外形尺寸类型1,LH1;2,LH2

管道风机
       0-风机系列名称
       1-风机型号名称
       2-配用电机型号？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？缺数据
       3-转速名称
       4-分类名称
       8-前台的系列名称
       9-完整型号名称

       0-重量(Kg)
       1-额定电流(A)--------------废除
       4-电流---------------------废除
       5-噪声
       6-电机功率
       7-转速
       8-电压
       9-频率
       10-额定转速      
       11-实际风量点
       2-实际全压
       3-实际静压   
//       12-用户选择的风量点       
//       13-用户选择的全压
//       14-用户选择的静压      
       16-输入风量
       17-输入全压
       18-输入静压
       15-出口风速
       20- 极数
       [22] 电压 0-380 1-220

屋顶风机选型
     pDataStr
         0-风机系列名称
         1-风机型号名称
         2-电压级数
         3-分类名称
         8-前台的系列名称
         9-完整型号名称
     pDataDouble
         0-重量(Kg)         
         1-风量
         2-全压
         3-静压                           
         4-转速
         5-电压
         6-频率
         7-极数         
         8-全压内效率
         9-静压内效率
         10-内功率
         11-电机功率
         12-推荐电机功率 
         13~20 8倍频数据 声功率级
         21-总声功率级
         22~29 8倍频数据 A声功率级
         30-总A声功率级
         31~38 8倍频数据 A声声压级
         39-总A声压级
         40-噪声
         41-出口速度 
         42-输入风量
         43-输入全压                                                                                                                                                                                                                                 