SYD 系列皮带传动离心风机

SYB系列风机产品说明
| SYB 系列离心式空调风机 叶轮直径200-500mm 适用于各类柜式空调器、变风量空调器及其它暧通空调、净化、通风等设备理想的配套产品。
SYB系列离心式空调风机 SYB系列离心 空调风机是采用同类产品领先技术开发的低噪声紧凑型风机, 额定流量从1000m3/h-20000m3/h,全压200Pa-850Pa,采用外转子电机直联，产品经“机械工业通用产品检测所”检测和广大顾客使用,具有效率高、噪声低、 流量大、体积小、结构紧凑等特点,各类柜式空调器、变风量空调器及其它暧通空调、净化、通风等设备理想的配套产品。

产 品 命 名 方 式

SYB系列风机命名方式由叶轮名义直径、电机功率等组成。

SYB | SYB系列风机代号
200 | 叶轮名义直径(mm)
I | 改型标记
0.25-4 | 电机功率（KW）和电机极数

产品型式

- 旋向
  SYB系列风机可分为左旋（LG）和右旋（RD）二种旋转方式，从风机电机出线端正视，叶轮顺时针旋转的称右旋转风机、逆时针旋转的称为左旋风机。上面图片为 左旋风机。

- 出风口方向
  SYB系列风机可按用户要求制成0度、90度、180度、270度、四种出风方向，具体详见样本。

产品结构

SYB系列风机主要由机壳、叶轮、支板(框架)、电机、出风口法兰组成,标准配置不带法兰。

- 机壳
  机壳采用热镀锌钢板制成，侧板具有符合空气动力的外形，并使风机体积最小. 蜗板用点焊的方式与侧板连成一体,侧板上预设了一系列的铆螺母孔，以便按用户要求的出风口方向进行安装。

- 叶轮
  叶轮采用优质热镀锌钢板制造,叶片设计成符合空气动力的特定形状,使得效率最高、噪声最低。叶片用铆爪固定在中盘及端圈上，在最大功率连续运转时 保持足够的强度、刚度。叶轮出厂前按高于国家标准的内控动平衡等级全检合格。

- 电机 SYB系列风机配用 外转子低噪声三相异步电动机,该电机具有轴固定、外壳旋转的特点.该电机安装在叶轮中盘上,由电机外壳旋转直接驱动。标配电机参数：电压380V频率50HZ。

- 支板（框架）
- SYB系列风机支板采用用优质热镀锌钢板制成，支板安装方向可根据用户的不同需求进行安装 。SYB315~SYB400风机的框架采用热镀锌钢板制成，SYB450~SYB500框架采用角钢制成,框架四边都冲有安装孔,以满足用户不同方向的安装需求。

SYB 系列风机产品说明
1.风机配用电机功率是指在特定工况下,内功率加上电机容量安全系数而言,并非出风口全开时所需的功率,因此为防止电机超功率运转而烧毁,严禁风机未加外界任何阻力进行空运转。

2.风机在无酸碱等腐蚀性气体,尘粒物质小于150mg/m3的气体及温度小于40℃大于-10℃的环境下使用,风机在运输装卸过程中应小心轻放,防止碰撞挤压.

3.风机安装前应用于手或杠杆拨动叶轮,检查是否有过紧或碰撞现象,确认没有这些现象时方可进行试转.

4.风管与风机进风口,出风口之间连接时尽量采用软连接,接头不得拉得过紧.

5.风机安装后应检查机壳内是否遗留的工具,杂物等.

6.风机正式运转前，需进行试运转并检查电机的转向是否符合风机转向的要求及电流是否符合电机铭牌上标注的额定电流 内运行。

7.订货时须注明风机型号,风量,风压,出风口方向,旋转方向以及电机型号等.标准型风机不带法兰,如需法兰请在订货时注明.

型号 | 200I | 200II | 225I | 225II | 225III | 250I | 250II | 280I | 280II | 315I | 315II | 355I | 355II | 400I | 400II | 450I | 450II | 500I | 500II
A | 121.5 | 160 | 138 | 153 | 160 | 149.5 | 159 | 160 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
B | 118.5 | 125 | 132 | 132 | 146.5 | 145.5 | 145.5 | 162.5 | 162.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 | 170
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 | 170
E | 263 | 340 | 296 | 326 | 340 | 319 | 338 | 340 | 396 | 394 | 456 | 431 | 487 | 475 | 516 | 525 | 586 | 564 | 656
F | 257 | 270 | 284 | 284 | 313 | 311 | 311 | 345 | 345 | 394 | 394 | 431 | 431 | 475 | 475 | 525 | 525 | 564 | 562
G | 223 | 300 | 256 | 286 | 300 | 279 | 298 | 300 | 356 | 338 | 400 | 375 | 431 | 419 | 460 | 470 | 530 | 508 | 600
H | 217 | 230 | 244 | 244 | 273 | 271 | 271 | 305 | 305 | 338 | 338 | 375 | 375 | 419 | 419 | 470 | 469 | 508 | 506
I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13